wodociąg we wsi Ożary 
	Budowa :	Wodociąg
	Obiekt :	Wodocąg od bud. nr 4
	Adres :	Ożary
	            P R Z E D M I A R   R O B Ó T
	 
	Data : 2009-06-26	 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	A.	Wodociąg od bu. n4 do bud. nr 2		

	A.a.	Roboty ziemne		
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	Kod CPV :  45111000-8
	 
	1.	KNR  201-0120-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,106	km
		Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami.
	 2. Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy.
	 3. Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem
	    dodatkowych przekroi.
	 4. Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów.
	 5. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót.
	 6. Sondowanie z łódki przekrojów poprzecznych koryta rzeki lub kanału
	    (kol. 01-02 i 06-07).
	 7. Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę robót.
	 8. Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		sieć:  106 * 0.001 =	0,106
	 
	0,106
	 
	Razem  przedmiar =	  0,106	km

	2.	KNNR  001-0210-03-00  MRRiB	151,368	m3
		Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3
		/grunt kat. III-IV/
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku
	    poza górną krawędzią wykopu.
	 2. Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków
	    odwadniających w wykopie.
	 3. Ręczne wyrównanie z grubsza korony, dna i skarp
	    wykopu oraz odkładu.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		Przyjęto 70%:  106 * 1.2 * 1.7 * 0.70 =	151,368
	 
	151,368
	 
	Razem  przedmiar =	  151,368	m3

	3.	KNNR  001-0307-03-00  MRRiB	32,436	m3
		Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 1,5-3,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,
		w gruntach suchych: kat. I-II
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Odspojenie gruntu.
	 2. Wykonanie pomostu oraz montaż i demontaż

	wodociąg we wsi Ożary 
	A.  Wodociąg od bu. n4 do bud. nr 2
	A.a. Roboty ziemne
	Data : 2009-06-26	 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	    wyciągu ręcznego.
	 3. Wydobycie urobku łopatą (kol. 01-04)
	    lub wyciągiem kol. (05-08).
	 4. Oczyszczenie pasa szerokości 0,6 m wzdłuż
	    krawędzi wykopu.
	 
	 Uwagi:
	 1. Nakłady tablicy mają również zastosowanie dla
	    wykopów pod studzienki, włazy murowane, komory
	    połączeniowe i rozdzielcze, w przypadku gdy
	    rzut poziomy dna wykopu pod te obiekty
	    przekracza 2,25 m2.
	 2. W nakładach podanych w tablicy nie uwzględniono
	    wykonania i rozbiórki umocnień ścian wykopu.
	    Umocnienia należy ustalać według odpowiednich
	    tablic rozdziału 03.
	 3. Nakłady dodatkowe na wykonanie wykopów
	    w gruntach nawodnionych należy przyjmować
	    w wysokości: dla kat. I-II 60 r-g, dla kat.
	    III-IV 55 r-g.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		Przyjęto 15%:  106 * 1.2 * 1.7 * 0.15 =	32,436
	 
	32,436
	 
	Razem  przedmiar =	  32,436	m3

	4.	KNNR  001-0307-04-00  MRRiB	32,436	m3
		Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 1,5-3,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,
		w gruntach suchych: kat. III-IV
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Odspojenie gruntu.
	 2. Wykonanie pomostu oraz montaż i demontaż
	    wyciągu ręcznego.
	 3. Wydobycie urobku łopatą (kol. 01-04)
	    lub wyciągiem kol. (05-08).
	 4. Oczyszczenie pasa szerokości 0,6 m wzdłuż
	    krawędzi wykopu.
	 
	 Uwagi:
	 1. Nakłady tablicy mają również zastosowanie dla
	    wykopów pod studzienki, włazy murowane, komory
	    połączeniowe i rozdzielcze, w przypadku gdy
	    rzut poziomy dna wykopu pod te obiekty
	    przekracza 2,25 m2.
	 2. W nakładach podanych w tablicy nie uwzględniono
	    wykonania i rozbiórki umocnień ścian wykopu.
	    Umocnienia należy ustalać według odpowiednich
	    tablic rozdziału 03.
	 3. Nakłady dodatkowe na wykonanie wykopów
	    w gruntach nawodnionych należy przyjmować
	    w wysokości: dla kat. I-II 60 r-g, dla kat.
	    III-IV 55 r-g.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		Przyjęto 15%:  106 * 1.2 * 1.7 * 0.15 =	32,436
	 
	32,436

	wodociąg we wsi Ożary 
	A.  Wodociąg od bu. n4 do bud. nr 2
	A.a. Roboty ziemne
	Data : 2009-06-26	 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem  przedmiar =	  32,436	m3

	5.	KNNR  001-0313-04-00  MRRiB	3,604	100 m2
		Ażurowe umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych k.III-
		IV,przy wykopach o szer.do 1 m i głębokości: do 3,0 m
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Doniesienie materiałów i przygotowanie
	    elementów obudowy z przycięciem materiałów
	    na potrzebny wymiar.
	 2. Wyrównanie ścian wykopu.
	 3. Obudowa ścian balami wraz z rozparciem stemplami.
	 4. Przykrycie wykopu balami.
	 5. Rozbiórka deskowania i rozpór z wydobyciem
	    materiałów na pobocze wykopu.
	 6. Odniesienie materiałów z rozbiórki
	    z posegregowaniem i oczyszczeniem.
	 
	 Uwaga: Przy wykonywaniu umocnień w gruntach
	        nawodnionych nakłady należy zwiększyć:
	        - robocizna: kol. 01 o 55 %, kol. 02
	          o 40 %, kol. 03 o 30 %.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		106 * 2 * 1.7 * 0.01 =	3,604
	 
	3,604
	 
	Razem  przedmiar =	  3,604	100 m2

	6.	KNNR  001-0317-01-00  MRRiB	37,959	m3
		Zasypywanie wykopów ze skarpami, gruntem leżącym obok, z przerzutem na odległość do 3 m, warstwami grub. 20 cm,
		z zagęszczeniem ręcznym, przy gruncie: kat. I-III
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Zasypywanie wykopu gruntem leżącym obok warstwami
	    grubości 20 cm. wraz z zagęszczeniem ręcznym.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		((151.368 + 32.436 + 32.436) - (1.2 * 0.1 * 106 * 2) - (3.14 * 0.055 * 0.055 * 106)) * 0.2 =	37,959
	 
	37,959
	 
	Razem  przedmiar =	  37,959	m3

	7.	KNNR  001-0317-02-00  MRRiB	113,876	m3
		Zasypywanie wykopów ze skarpami, gruntem leżącym obok, z przerzutem na odległość do 3 m, warstwami grub. 20 cm,
		z zagęszczeniem ręcznym, przy gruncie: kat. IV
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Zasypywanie wykopu gruntem leżącym obok warstwami
	    grubości 20 cm. wraz z zagęszczeniem ręcznym.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		((151.368 + 32.436 + 32.436) - (1.2 * 0.1 * 106 * 2) - (3.14 * 0.055 * 0.055 * 106)) * 0.60 =	113,876
	 
	113,876
	 
	Razem  przedmiar =	  113,876	m3

	wodociąg we wsi Ożary 
	A.  Wodociąg od bu. n4 do bud. nr 2
	A.a. Roboty ziemne
	Data : 2009-06-26	 Str: 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	8.	KNNR  001-0214-02-00  MRRiB	37,959	m3
		Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z
		zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przemieszczenie z zasypywaniem mas ziemnych uprzednio
	    odspojonych spycharkami.
	 2. Zagęszczenie uprzednio zasypywanych wykopów warstwami.
	 3. Zwilżanie wodą w miarę potrzeby warstwy zagęszczanej.
	 
	 Uwaga: Nakłady podane w Lp. 73 obejmują dwa walce
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		((151.368 + 32.436 + 32.436) - (1.2 * 0.1 * 106 * 2) - (3.14 * 0.055 * 0.055 * 106)) * 0.20 =	37,959
	 
	37,959
	 
	Razem  przedmiar =	  37,959	m3

	9.	KNNR  001-0215-01-00  MRRiB	26,446	m3
		Przemieszczanie na odległość do 10 m gruntu kat. I-III, uprzednio odspojonego, spycharkami: 55 kW /50 KM/
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przemieszczenie mas ziemnych na wskazane miejsce
	    na nasyp lub odkład.
	 2. Wyrównanie z grubsza powierzchni nasypu lub odkładu.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		151.368 + 32.436 + 32.436 - 37.959 - 113.876 - 37.959 =	26,446
	 
	26,446
	 
	Razem  przedmiar =	  26,446	m3

	10.	KNNR  001-0504-01-00  MRRiB	26,446	m3
		Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego krawędzi, przy gruncie:
		kat. I-II
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Rozplantowanie ziemi warstwą grubości 20 cm.
	 2. Wykonanie co 5 m rowków spływowych
	    dla wód opadowych.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		151.368 + 32.436 + 32.436 - 37.959 - 113.876 - 37.959 =	26,446
	 
	26,446
	 
	Razem  przedmiar =	  26,446	m3

	11.	KNNR  010-1903-01-00  MRRiB	1,000	budowla
		Odwodnienie wykopów fundamentowych dla przepustów P-4 do P-6, PP-3 do PP-4 oraz PP-6 do PP-7 poprzez
		pompowanie wody
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Pompowanie wody z wykopu pompą przeponową spalinową
	Numer specyfikacji :  S.01.00

	A.b.	Roboty montażowe sieci wodociągowej		

	wodociąg we wsi Ożary 
	A.  Wodociąg od bu. n4 do bud. nr 2
	A.b. Roboty montażowe sieci wodociągowej
	Data : 2009-06-26	 Str: 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Numer specyfikacji :  S.01.00
	Kod CPV :  45231300-9
	 
	12.	KNNR  004-1411-01-00  MRRiB	25,440	m3
		Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm( obsypka + zasypka )
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	    Dla kol. 01-04
	 1. Wyrównanie dna wykopu.
	 2. Zrzucenie materiału do wykopu.
	 3. Rozłożenie podsypki, ubicie i wyrównanie wg niwelety.
	    Dla kol. 05 i 06
	 1. Profilowanie gruntu wg szablonu.
	 2. Wymieszanie ręczne rozdrobnionego gruntu z cementem.
	 3. Stabilizacja gruntu.
	 4. Rozebranie prowadnic z wyrównaniem zagłębień po prowadnicach.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		sieć:  ( 106) * 1.2 * 0.1 * 2 =	25,440
	 
	25,440
	 
	Razem  przedmiar =	  25,440	m3

	13.	KNNR  004-1008-03-00  MRRiB	106,000	m
		Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, przy średnicy zewnętrznej rur: 110
		mm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyrównanie dna wykopu.
	 2. Opuszczenie rury do wykopu.
	 3. Ułożenie przewodu z przecięciem.
	 4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.
	 5. Wykonanie dołków pod złącza.
	 6. Wykonanie połączeń.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		12 + 4 + 50 + 15 + 25 =	106,000
	 
	106,000
	 
	Razem  przedmiar =	  106,000	m

	14.	KNNR  004-1023-03-00  MRRiB	3,000	szt
		Montaż kształtek PVC, ciśnieniowych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o
		średnicy zewnętrznej: 110 mm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Opuszczenie kształtki do wykopu.
	 2. Ułożenie kształtki.
	 3. Wykonanie dołka montażowego.
	 4. Połączenie kształtki z przewodem w złączu kielichowym.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		3 =	3,000
	 
	3,000
	 
	Razem  przedmiar =	  3,000	szt

	15.	KNNR  004-1119-03-00  MRRiB	1,000	kpl

	wodociąg we wsi Ożary 
	A.  Wodociąg od bu. n4 do bud. nr 2
	A.b. Roboty montażowe sieci wodociągowej
	Data : 2009-06-26	 Str: 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych o średnicy: 80 mm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	    Dla kol. 01 i 02:
	 1. Opuszczenie do wykopu oraz ustawienie zasuwy, kolana
	    stopowego i hydrantu.
	 2. Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń
	    kołnierzowych.
	 3. Wykonanie obsypki odwadniającej.
	 4. Ustawienie skrzynki nad hydrantem oraz skrzynki i obudowy
	    zasuwy.
	    Dla kol. 03 i 04:
	 1. Zmontowanie hydrantu.
	 2. Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń
	    kołnierzowych.
	 3. Wykonanie obsypki odwadniającej.
	 4. Zmontowanie zasuwy i kształtek.
	 5. Ustawienie skrzynki i obudowy zasuwy.
	    Dla kol. 05:
	 1. Ustawienie kształtek, zasuwy i zdroju ulicznego.
	 2. Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń
	    kołnierzowych.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
	16.	KNNR  004-1112-02-10  MRRiB	1,000	kpl
		Zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/ - średnica zasuwy: 100 mm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Opuszczenie zasuwy i kształtek na dno wykopu.
	 2. Ustawienie zasuwy i kształtek w przewodzie.
	 3. Wykonanie dołków montażowych.
	 4. Połączenie zasuwy i kształtek na wcisk i złączenie kołnierzy.
	 5. Podbicie zasuwy i kształtek ziemią.
	 6. Montaż obudowy i skrzynki ulicznej.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
	17.	KNNR  004-1408-05-00  MRRiB	0,125	m3
		Ręczne układanie mieszanki betonowej /transport mieszanki pojemnikiem do betonu/ w ławach fundamentowych lub
		blokach oporowych
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przemieszczenie mieszanki betonowej do miejsca wbudowania.
	 2. Ułożenie mieszanki betonowej w deskowaniu.
	 3. Zagęszczenie i wyrównanie.
	 4. Pielęgnowanie betonu.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		0.5 * 0.5 * 0.5 * 1 =	0,125
	 
	0,125
	 
	Razem  przedmiar =	  0,125	m3

	18.	KNNR  004-1606-01-00  MRRiB	1,000	próba
		Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych
		typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o średnicy: do 110 mm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Opuszczenie materiałów na dno wykopu.
	 2. Wykonanie oporów i rozparć.
	 3. Zaślepienie końcówek badanego odcinka.

	wodociąg we wsi Ożary 
	A.  Wodociąg od bu. n4 do bud. nr 2
	A.b. Roboty montażowe sieci wodociągowej
	Data : 2009-06-26	 Str: 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 4. Napełnienie przewodów wodą z istniejącego wodociągu.
	 5. Zamontowanie pompy.
	 6. Uzyskanie wymaganego ciśnienia.
	 7. Kontrola złączy.
	 8. Demontaż pompy, oporów i rozparć.
	 9. Odwodnienie grawitacyjne przewodu po próbie.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
	19.	KNNR  004-1611-01-00  MRRiB	1,000	200 m
		Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Opuszczenie materiałów na dno wykopu.
	 2. Zmontowanie przewodów doprowadzających i odprowadzających
	    wodę.
	 3. Przygotowanie mieszanki dezynfekującej.
	 4. Napełnienie przewodu.
	 5. Płukanie przewodu - spust wody grawitacyjny.
	 6. Pobieranie próbek.
	 7. Demontaż przewodów doprowadzających wodę.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
	20.	KNNR  004-1612-01-00  MRRiB	1,000	200 m
		Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Napełnienie rurociągu wodą z istniejącej sieci.
	 2. Płukanie jednokrotne.
	 3. Kontrola napełnienia i spustu.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
	21.	KNR  219-0134-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	kpl
		Analogia - Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na murze
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 kol. 01:
	 1. Przymocowanie tabliczki do muru.
	 kol. 02 i 03:
	 1. Dostawa materiałów na miejsce montażu.
	 2. Wyznaczenie miejsca montażu.
	 3. Wykonanie dołka.
	 4. Osadzenie słupka i obetonowanie.
	 5. Zamocowanie tabliczki oznaczeniowej na słupie.
	 6. Zasypanie wykopu.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
	22.	KNR  219-0134-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,000	kpl
		Analogia - Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na słupku betonowym
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 kol. 01:
	 1. Przymocowanie tabliczki do muru.
	 kol. 02 i 03:
	 1. Dostawa materiałów na miejsce montażu.
	 2. Wyznaczenie miejsca montażu.
	 3. Wykonanie dołka.
	 4. Osadzenie słupka i obetonowanie.
	 5. Zamocowanie tabliczki oznaczeniowej na słupie.
	 6. Zasypanie wykopu.
	Numer specyfikacji :  S.01.00

	wodociąg we wsi Ożary 
	A.  Wodociąg od bu. n4 do bud. nr 2
	A.b. Roboty montażowe sieci wodociągowej
	Data : 2009-06-26	 Str: 8
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	23.	KNR  219-0219-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	106,000	m
		Analogia - Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu  ułożonego w ziemi
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Dostawa materiałów.
	 2. Rozwinięcie taśmy.
	 3. Ułożenie taśmy w wykopie nad częściowo zasypanym gazociągiem.
	Numer specyfikacji :  S.01.00

	B.	wodociąg od granicy wsi Ożary do Gospodarstwa OHZ		

	B.c.	Roboty ziemne		
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	Kod CPV :  45111000-8
	 
	24.	KNR  201-0120-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,384	km
		Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami.
	 2. Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy.
	 3. Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem
	    dodatkowych przekroi.
	 4. Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów.
	 5. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót.
	 6. Sondowanie z łódki przekrojów poprzecznych koryta rzeki lub kanału
	    (kol. 01-02 i 06-07).
	 7. Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę robót.
	 8. Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		sieć:  384 * 0.001 =	0,384
	 
	0,384
	 
	Razem  przedmiar =	  0,384	km

	25.	KNNR  001-0210-03-00  MRRiB	354,816	m3
		Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3
		/grunt kat. III-IV/
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku
	    poza górną krawędzią wykopu.
	 2. Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków
	    odwadniających w wykopie.
	 3. Ręczne wyrównanie z grubsza korony, dna i skarp
	    wykopu oraz odkładu.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		Przyjęto 70%:  384 * 1.1 * 1.2 * 0.70 =	354,816
	 
	354,816
	 
	Razem  przedmiar =	  354,816	m3

	26.	KNNR  001-0307-03-00  MRRiB	76,032	m3

	wodociąg we wsi Ożary 
	B.  wodociąg od granicy wsi Ożary do Gospodarstwa OHZ
	B.c. Roboty ziemne
	Data : 2009-06-26	 Str: 9
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 1,5-3,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Odspojenie gruntu.
	 2. Wykonanie pomostu oraz montaż i demontaż
	    wyciągu ręcznego.
	 3. Wydobycie urobku łopatą (kol. 01-04)
	    lub wyciągiem kol. (05-08).
	 4. Oczyszczenie pasa szerokości 0,6 m wzdłuż
	    krawędzi wykopu.
	 
	 Uwagi:
	 1. Nakłady tablicy mają również zastosowanie dla
	    wykopów pod studzienki, włazy murowane, komory
	    połączeniowe i rozdzielcze, w przypadku gdy
	    rzut poziomy dna wykopu pod te obiekty
	    przekracza 2,25 m2.
	 2. W nakładach podanych w tablicy nie uwzględniono
	    wykonania i rozbiórki umocnień ścian wykopu.
	    Umocnienia należy ustalać według odpowiednich
	    tablic rozdziału 03.
	 3. Nakłady dodatkowe na wykonanie wykopów
	    w gruntach nawodnionych należy przyjmować
	    w wysokości: dla kat. I-II 60 r-g, dla kat.
	    III-IV 55 r-g.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		Przyjęto 15%:  384 * 1.1 * 1.2 * 0.15 =	76,032
	 
	76,032
	 
	Razem  przedmiar =	  76,032	m3

	27.	KNNR  001-0307-04-00  MRRiB	76,032	m3
		Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 1,5-3,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,
		w gruntach suchych: kat. III-IV
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Odspojenie gruntu.
	 2. Wykonanie pomostu oraz montaż i demontaż
	    wyciągu ręcznego.
	 3. Wydobycie urobku łopatą (kol. 01-04)
	    lub wyciągiem kol. (05-08).
	 4. Oczyszczenie pasa szerokości 0,6 m wzdłuż
	    krawędzi wykopu.
	 
	 Uwagi:
	 1. Nakłady tablicy mają również zastosowanie dla
	    wykopów pod studzienki, włazy murowane, komory
	    połączeniowe i rozdzielcze, w przypadku gdy
	    rzut poziomy dna wykopu pod te obiekty
	    przekracza 2,25 m2.
	 2. W nakładach podanych w tablicy nie uwzględniono
	    wykonania i rozbiórki umocnień ścian wykopu.
	    Umocnienia należy ustalać według odpowiednich
	    tablic rozdziału 03.
	 3. Nakłady dodatkowe na wykonanie wykopów
	    w gruntach nawodnionych należy przyjmować
	    w wysokości: dla kat. I-II 60 r-g, dla kat.
	    III-IV 55 r-g.

	wodociąg we wsi Ożary 
	B.  wodociąg od granicy wsi Ożary do Gospodarstwa OHZ
	B.c. Roboty ziemne
	Data : 2009-06-26	 Str: 10
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		Przyjęto 15%:  384 * 1.1 * 1.2 * 0.15 =	76,032
	 
	76,032
	 
	Razem  przedmiar =	  76,032	m3

	28.	KNNR  001-0313-04-00  MRRiB	11,520	100 m2
		Ażurowe umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych k.III-
		IV,przy wykopach o szer.do 1 m i głębokości: do 3,0 m
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Doniesienie materiałów i przygotowanie
	    elementów obudowy z przycięciem materiałów
	    na potrzebny wymiar.
	 2. Wyrównanie ścian wykopu.
	 3. Obudowa ścian balami wraz z rozparciem stemplami.
	 4. Przykrycie wykopu balami.
	 5. Rozbiórka deskowania i rozpór z wydobyciem
	    materiałów na pobocze wykopu.
	 6. Odniesienie materiałów z rozbiórki
	    z posegregowaniem i oczyszczeniem.
	 
	 Uwaga: Przy wykonywaniu umocnień w gruntach
	        nawodnionych nakłady należy zwiększyć:
	        - robocizna: kol. 01 o 55 %, kol. 02
	          o 40 %, kol. 03 o 30 %.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		384 * 2 * 1.5 * 0.01 =	11,520
	 
	11,520
	 
	Razem  przedmiar =	  11,520	100 m2

	29.	KNNR  001-0317-01-00  MRRiB	82,215	m3
		Zasypywanie wykopów ze skarpami, gruntem leżącym obok, z przerzutem na odległość do 3 m, warstwami grub. 20 cm,
		z zagęszczeniem ręcznym, przy gruncie: kat. I-III
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Zasypywanie wykopu gruntem leżącym obok warstwami
	    grubości 20 cm. wraz z zagęszczeniem ręcznym.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		((506.88) - (1.2 * 0.1 * 384 * 2) - (3.14 * 0.055 * 0.055 * 384)) * 0.2 =	82,215
	 
	82,215
	 
	Razem  przedmiar =	  82,215	m3

	30.	KNNR  001-0317-02-00  MRRiB	247,213	m3
		Zasypywanie wykopów ze skarpami, gruntem leżącym obok, z przerzutem na odległość do 3 m, warstwami grub. 20 cm,
		z zagęszczeniem ręcznym, przy gruncie: kat. IV
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Zasypywanie wykopu gruntem leżącym obok warstwami
	    grubości 20 cm. wraz z zagęszczeniem ręcznym.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		(506.88 - (1.2 * 0.1 * 384 * 2) - (3.14 * 0.055 * 0.055 * 284)) * 0.60 =	247,213

	wodociąg we wsi Ożary 
	B.  wodociąg od granicy wsi Ożary do Gospodarstwa OHZ
	B.c. Roboty ziemne
	Data : 2009-06-26	 Str: 11
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	247,213
	 
	Razem  przedmiar =	  247,213	m3

	31.	KNNR  001-0214-02-00  MRRiB	82,215	m3
		Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z
		zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przemieszczenie z zasypywaniem mas ziemnych uprzednio
	    odspojonych spycharkami.
	 2. Zagęszczenie uprzednio zasypywanych wykopów warstwami.
	 3. Zwilżanie wodą w miarę potrzeby warstwy zagęszczanej.
	 
	 Uwaga: Nakłady podane w Lp. 73 obejmują dwa walce
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		((506.88) - (1.2 * 0.1 * 384 * 2) - (3.14 * 0.055 * 0.055 * 384)) * 0.20 =	82,215
	 
	82,215
	 
	Razem  przedmiar =	  82,215	m3

	32.	KNNR  001-0215-01-00  MRRiB	95,237	m3
		Przemieszczanie na odległość do 10 m gruntu kat. I-III, uprzednio odspojonego, spycharkami: 55 kW /50 KM/
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przemieszczenie mas ziemnych na wskazane miejsce
	    na nasyp lub odkład.
	 2. Wyrównanie z grubsza powierzchni nasypu lub odkładu.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		354.816 + 76.032 + 76.032 - 82.215 - 247.213 - 82.215 =	95,237
	 
	95,237
	 
	Razem  przedmiar =	  95,237	m3

	33.	KNNR  001-0504-01-00  MRRiB	95,237	m3
		Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego krawędzi, przy gruncie:
		kat. I-II
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Rozplantowanie ziemi warstwą grubości 20 cm.
	 2. Wykonanie co 5 m rowków spływowych
	    dla wód opadowych.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		506.88 - 82.215 - 247.213 - 82.215 =	95,237
	 
	95,237
	 
	Razem  przedmiar =	  95,237	m3

	34.	KNNR  010-1903-01-00  MRRiB	1,000	budowla
		Odwodnienie wykopów fundamentowych dla przepustów P-4 do P-6, PP-3 do PP-4 oraz PP-6 do PP-7 poprzez
		pompowanie wody
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Pompowanie wody z wykopu pompą przeponową spalinową
	Numer specyfikacji :  S.01.00

	wodociąg we wsi Ożary 
	B.  wodociąg od granicy wsi Ożary do Gospodarstwa OHZ
	B.c. Roboty ziemne
	Data : 2009-06-26	 Str: 12
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	 
	B.d.	Roboty montażowe sieci wodociągowej		
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	Kod CPV :  45231300-9
	 
	35.	KNNR  004-1411-01-00  MRRiB	92,160	m3
		Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm( obsypka + zasypka )
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	    Dla kol. 01-04
	 1. Wyrównanie dna wykopu.
	 2. Zrzucenie materiału do wykopu.
	 3. Rozłożenie podsypki, ubicie i wyrównanie wg niwelety.
	    Dla kol. 05 i 06
	 1. Profilowanie gruntu wg szablonu.
	 2. Wymieszanie ręczne rozdrobnionego gruntu z cementem.
	 3. Stabilizacja gruntu.
	 4. Rozebranie prowadnic z wyrównaniem zagłębień po prowadnicach.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		sieć:  384 * 1.2 * 0.1 * 2 =	92,160
	 
	92,160
	 
	Razem  przedmiar =	  92,160	m3

	36.	KNNR  011-0306-01-20  MRRiB	1,000	kpl
		Nawiertki na istniejących rurociągach - z PVC, o średnicy zewnętrznej 110 mm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wykonanie dołka montażowego.
	 2. Oczyszczenie rury w miejscu założenia nawiertki.
	 3. Założenie nawiertki na rurę, ustawienie siodełka i skręcenie
	    na śruby.
	 4. Połączenie aparatu do nawiercania.
	 5. Przewiercenie otworu w rurze.
	 6. Odłączenie aparatu do nawiercania.
	 7. Zamknięcie nawiertki.
	 8. Zasypanie dołka montażowego.
	 9. Ustawienie obudowy i skrzynki ulicznej.
	 10. Wykonanie oznakowania lokalizacji nawiertki tablicą
	     informacyjną.
	 
	 Uwaga: Normy robociany dotyczą wykonania nawiertek
	        na istniejących rurociągach z PCW. W przypadku
	        rurociągów żeliwnych do nakładów na robociznę
	        lp. 01 należy stosować mnożnik 2,00.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
	37.	KNNR  004-1008-03-00  MRRiB	384,000	m
		Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, przy średnicy zewnętrznej rur: 110
		mm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyrównanie dna wykopu.
	 2. Opuszczenie rury do wykopu.
	 3. Ułożenie przewodu z przecięciem.
	 4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.
	 5. Wykonanie dołków pod złącza.

	wodociąg we wsi Ożary 
	B.  wodociąg od granicy wsi Ożary do Gospodarstwa OHZ
	B.d. Roboty montażowe sieci wodociągowej
	Data : 2009-06-26	 Str: 13
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 6. Wykonanie połączeń.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		22 + 58 + 7 + 4 + 207 + 29 + 3 + 12 + 15 + 4 + 21 + 2 =	384,000
	 
	384,000
	 
	Razem  przedmiar =	  384,000	m

	38.	KNNR  004-1023-03-00  MRRiB	3,000	szt
		Montaż kształtek PVC, ciśnieniowych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o
		średnicy zewnętrznej: 110 mm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Opuszczenie kształtki do wykopu.
	 2. Ułożenie kształtki.
	 3. Wykonanie dołka montażowego.
	 4. Połączenie kształtki z przewodem w złączu kielichowym.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		3 =	3,000
	 
	3,000
	 
	Razem  przedmiar =	  3,000	szt

	39.	KNNR  004-1119-03-00  MRRiB	3,000	kpl
		Ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych o średnicy: 80 mm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	    Dla kol. 01 i 02:
	 1. Opuszczenie do wykopu oraz ustawienie zasuwy, kolana
	    stopowego i hydrantu.
	 2. Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń
	    kołnierzowych.
	 3. Wykonanie obsypki odwadniającej.
	 4. Ustawienie skrzynki nad hydrantem oraz skrzynki i obudowy
	    zasuwy.
	    Dla kol. 03 i 04:
	 1. Zmontowanie hydrantu.
	 2. Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń
	    kołnierzowych.
	 3. Wykonanie obsypki odwadniającej.
	 4. Zmontowanie zasuwy i kształtek.
	 5. Ustawienie skrzynki i obudowy zasuwy.
	    Dla kol. 05:
	 1. Ustawienie kształtek, zasuwy i zdroju ulicznego.
	 2. Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń
	    kołnierzowych.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
	40.	KNNR  004-1112-02-10  MRRiB	1,000	kpl
		Zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/ - średnica zasuwy: 100 mm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Opuszczenie zasuwy i kształtek na dno wykopu.
	 2. Ustawienie zasuwy i kształtek w przewodzie.
	 3. Wykonanie dołków montażowych.
	 4. Połączenie zasuwy i kształtek na wcisk i złączenie kołnierzy.
	 5. Podbicie zasuwy i kształtek ziemią.
	 6. Montaż obudowy i skrzynki ulicznej.

	wodociąg we wsi Ożary 
	B.  wodociąg od granicy wsi Ożary do Gospodarstwa OHZ
	B.d. Roboty montażowe sieci wodociągowej
	Data : 2009-06-26	 Str: 14
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
	41.	KNNR  004-1408-05-00  MRRiB	0,125	m3
		Ręczne układanie mieszanki betonowej /transport mieszanki pojemnikiem do betonu/ w ławach fundamentowych lub
		blokach oporowych
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przemieszczenie mieszanki betonowej do miejsca wbudowania.
	 2. Ułożenie mieszanki betonowej w deskowaniu.
	 3. Zagęszczenie i wyrównanie.
	 4. Pielęgnowanie betonu.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		0.5 * 0.5 * 0.5 * 1 =	0,125
	 
	0,125
	 
	Razem  przedmiar =	  0,125	m3

	42.	KNNR  004-1606-01-00  MRRiB	2,000	próba
		Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych
		typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o średnicy: do 110 mm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Opuszczenie materiałów na dno wykopu.
	 2. Wykonanie oporów i rozparć.
	 3. Zaślepienie końcówek badanego odcinka.
	 4. Napełnienie przewodów wodą z istniejącego wodociągu.
	 5. Zamontowanie pompy.
	 6. Uzyskanie wymaganego ciśnienia.
	 7. Kontrola złączy.
	 8. Demontaż pompy, oporów i rozparć.
	 9. Odwodnienie grawitacyjne przewodu po próbie.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
	43.	KNNR  004-1611-01-00  MRRiB	2,000	200 m
		Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Opuszczenie materiałów na dno wykopu.
	 2. Zmontowanie przewodów doprowadzających i odprowadzających
	    wodę.
	 3. Przygotowanie mieszanki dezynfekującej.
	 4. Napełnienie przewodu.
	 5. Płukanie przewodu - spust wody grawitacyjny.
	 6. Pobieranie próbek.
	 7. Demontaż przewodów doprowadzających wodę.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
	44.	KNNR  004-1612-01-00  MRRiB	2,000	200 m
		Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Napełnienie rurociągu wodą z istniejącej sieci.
	 2. Płukanie jednokrotne.
	 3. Kontrola napełnienia i spustu.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
	45.	KNR  219-0134-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	kpl
		Analogia - Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na murze

	wodociąg we wsi Ożary 
	B.  wodociąg od granicy wsi Ożary do Gospodarstwa OHZ
	B.d. Roboty montażowe sieci wodociągowej
	Data : 2009-06-26	 Str: 15
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 kol. 01:
	 1. Przymocowanie tabliczki do muru.
	 kol. 02 i 03:
	 1. Dostawa materiałów na miejsce montażu.
	 2. Wyznaczenie miejsca montażu.
	 3. Wykonanie dołka.
	 4. Osadzenie słupka i obetonowanie.
	 5. Zamocowanie tabliczki oznaczeniowej na słupie.
	 6. Zasypanie wykopu.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
	46.	KNR  219-0134-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,000	kpl
		Analogia - Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na słupku betonowym
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 kol. 01:
	 1. Przymocowanie tabliczki do muru.
	 kol. 02 i 03:
	 1. Dostawa materiałów na miejsce montażu.
	 2. Wyznaczenie miejsca montażu.
	 3. Wykonanie dołka.
	 4. Osadzenie słupka i obetonowanie.
	 5. Zamocowanie tabliczki oznaczeniowej na słupie.
	 6. Zasypanie wykopu.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
	47.	KNR  219-0219-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	384,000	m
		Analogia - Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu  ułożonego w ziemi
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Dostawa materiałów.
	 2. Rozwinięcie taśmy.
	 3. Ułożenie taśmy w wykopie nad częściowo zasypanym gazociągiem.
	Numer specyfikacji :  S.01.00

	B.e.	Różne pozostałe		
	 
	48.	KNR  231-0804-03-00  IGM Warszawa	80,000	m2
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 15 cm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyłamanie podbudowy ręcznie lub mechanicznie.
	 2. Przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki wraz z odrzuceniem
	    na pobocze i ułożeniem w pryzmy lub w stosy.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
		(58 + 22) * 1.0 =	80,000
	 
	80,000
	 
	Razem  przedmiar =	  80,000	m2

	49.	KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa	80,000	m2
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyłamanie podbudowy ręcznie lub mechanicznie.
	 2. Odrzucenie materiału na pobocze z ułożeniem w stosy lub pryzmy.

	wodociąg we wsi Ożary 
	B.  wodociąg od granicy wsi Ożary do Gospodarstwa OHZ
	B.e. Różne pozostałe
	Data : 2009-06-26	 Str: 16
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
	50.	KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa	80,000	m2
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Mechaniczne rozścielenie
	 2. Ręczne odrzucenie nadziarna.
	 3. Zagęszczenie warstwy dolnej.
	 4. Mechaniczne rościelenie górnej warstwy kruszywa.
	 5. Wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy górnej z nawilżaniem wodą.
	 6. Posypanie górnej warstwy miałem kamiennym.
	 
	GA: 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego ręcznie
	ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa naturalnego
	na podstawie tablicy 0202 kol. 01 i 02.
	    2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie
	ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego
	na podstawie tablicy 0204 kol. 03 i 04.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
	51.	KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa	80,000	m2
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Mechaniczne rozścielenie
	 2. Ręczne odrzucenie nadziarna.
	 3. Zagęszczenie warstwy dolnej.
	 4. Mechaniczne rościelenie górnej warstwy kruszywa.
	 5. Wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy górnej z nawilżaniem wodą.
	 6. Posypanie górnej warstwy miałem kamiennym.
	 
	GA: 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego ręcznie
	ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa naturalnego
	na podstawie tablicy 0202 kol. 01 i 02.
	    2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie
	ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego
	na podstawie tablicy 0204 kol. 03 i 04.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
	52.	KNR  231-0202-07-00  IGM Warszawa	80,000	m2
		Nawierzchnie żwirowe, z rozścieleniem mechanicznym - warstwa dolna jezdni o grubości po zagęszczeniu: 10 cm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Rozścielenie i wyrównanie kruszywa dla poszczególnych warstw.
	 2. Rozścielenie, doziarnienie i wymieszanie składników warstw górnych
	    nawierzchni lub chodników z polewaniem wodą.
	 3. Wyrównanie warstw nawierzchni lub chodników.
	 4. Uwałowanie poszczególnych warstw z ręcznym usunięciem nierówności.
	 5. Pielęgnacja nawierzchni.
	Numer specyfikacji :  S.01.00
	 
	53.	KNR  231-0202-09-00  IGM Warszawa	80,000	m2
		Nawierzchnie żwirowe, z rozścieleniem mechanicznym - warstwa górna jezdni o grubości po zagęszczeniu: 8 cm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Rozścielenie i wyrównanie kruszywa dla poszczególnych warstw.
	 2. Rozścielenie, doziarnienie i wymieszanie składników warstw górnych
	    nawierzchni lub chodników z polewaniem wodą.
	 3. Wyrównanie warstw nawierzchni lub chodników.

	wodociąg we wsi Ożary 
	B.  wodociąg od granicy wsi Ożary do Gospodarstwa OHZ
	B.e. Różne pozostałe
	Data : 2009-06-26	 Str: 17
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 4. Uwałowanie poszczególnych warstw z ręcznym usunięciem nierówności.
	 5. Pielęgnacja nawierzchni.
	Numer specyfikacji :  S.01.00